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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО
ГРИНЛОС ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ  

	№
	Наименование параметра / Раздел
	Варианты выбора / Поля для заполнения

	1
	Общие вопросы (заполнение обязательно)

	1.1
	Организация / ИНН
	

	1.2

	Контактное лицо (ФИО, должность)
	

	1.3
	Телефон / E-mail
	

	1.4
	Адрес объекта строительства
	

	1.5
	Дата составления
	

	2
	Глубина коллектора/трубы (обязательно для заполнения)

	2.1
	Глубина подводящего коллектора/трубы, мм
	

	2.2
	Глубина отводящего коллектора/трубы, мм
	

	3
	Количество санитарно-технических приборов (расписать по типам)

	3.1
	Душ, шт
	

	3.2
	Унитаз со смывным бачком, шт
	

	3.3
	Писсуар, шт
	

	3.4
	Умывальник со смесителем, шт
	

	3.5
	Прочие, шт
	

	4
	Период проживания и месяцы

	4.1
	Круглогодично
	Да / Нет

	4.2
	Другой вариант
	

	4.3
	Январь
	Да / Нет

	4.4
	Февраль
	Да / Нет

	4.5
	Март
	Да / Нет

	4.6
	Апрель
	Да / Нет

	4.7
	Май
	Да / Нет

	4.8
	Июнь
	Да / Нет

	4.9
	Июль
	Да / Нет

	4.10
	Август
	Да / Нет

	4.11
	Сентябрь
	Да / Нет

	4.12
	Октябрь
	Да / Нет

	4.13
	Ноябрь
	Да / Нет

	4.14
	Декабрь
	Да / Нет

	5
	Наличие столовой (расход сточных вод от нее)

	5.1
	Расход, м³/сут
	

	5.2
	Расход, м³/час
	

	6
	Наличие прачечной (расход сточных вод от нее)

	6.1
	Расход, м³/сут
	

	6.2
	Расход, м³/час
	

	7
	Расчетная температура наружного воздуха, ˚С

	7.1
	Минимальная
	

	7.2
	Максимальная
	

	8
	Тип размещения сооружений

	8.1
	Подземное
	Да / Нет

	8.2
	Наземное
	Да / Нет

	8.3
	В здании Заказчика
	Да / Нет

	8.4
	Реконструкция существующих
	Да / Нет

	9
	Показатели поступающей воды (ПДК) / приложите анализ

	9.1
	В.В. Взвешенные вещества, мг/л
	

	9.2
	ХПК Химическая потребность в кислороде, мг/л
	

	9.3
	БПК5 Биологическая потребность в кислороде, мг/л
	

	9.4
	БПКполн Биологическая потребность в кислороде, мг/л
	

	9.5
	Nобщ Общий азот, мг/л
	

	9.6
	NH4→N Аммонийный азот, мг/л
	

	9.7
	NO3→N Нитратный азот, мг/л
	

	9.8
	PO4→P Фосфор фосфатов, мг/л
	

	9.9
	Жиры и масла, мг/л
	

	9.10
	pH
	

	10
	Требования к очистке стока по всем контролируемым показателям (ПДК) / или укажите точку сброса

	10.1
	В.В. Взвешенные вещества, мг/л
	

	10.2
	ХПК Химическая потребность в кислороде, мг/л
	

	10.3
	БПК5 Биологическая потребность в кислороде, мг/л
	

	10.4
	БПКполн Биологическая потребность в кислороде, мг/л
	

	10.5
	Nобщ Общий азот, мг/л
	

	10.6
	NH4→N Аммонийный азот, мг/л
	

	10.7
	NO3→N Нитратный азот, мг/л
	

	10.8
	PO4→P Фосфор фосфатов, мг/л
	

	10.9
	Жиры и масла, мг/л
	

	10.10
	Общие колиформы, колон./100мл
	

	11
	Точка сброса (заполняется, если не указаны требования к очистке стока по всем контролируемым показателям)

	11.1
	Горколлектор (приложите местные требования)
	Да / Нет

	11.2
	Сброс по постановлению №644
	Да / Нет

	11.3
	Водоем культурно-бытовой
	Да / Нет

	11.4
	Водоем рекреационный
	Да / Нет

	11.5
	Водоем рыбохозяйственного значения
	Да / Нет

	12
	Вещества, оказывающие отрицательное воздействие на биологическую очистку (указать концентрацию)

	12.1
	Нефтепродукты, мг/л
	

	12.2
	Фенолы, мг/л
	

	12.3
	Биоциды, мг/л
	

	12.4
	Тяжелые металлы, мг/л
	

	12.5
	Другое
	

	12.6
	Другое
	

	12.7
	Другое
	

	12.8
	Другое
	

	13
	Требования к шкафу управления (тип сети)

	13.1
	220 В
	Да / Нет

	13.2
	380 В
	Да / Нет

	14
	Требования к шкафу управления (способ пуска и опции)

	14.1
	ЧП (Частотный преобразователь)
	Да / Нет

	14.2
	АВР (Автоматический ввод резерва)
	Да / Нет

	14.3
	Диспетчеризация
	

	14.4
	Другое
	

	15
	Тип грунта (поставить отметку)

	15.1
	Грунт плотностью не более 2100 кг/м³ (супесь, суглинок) с возможностью разделки стенок котлована под углом 45˚ и замещения грунта строительным песком
	Да / Нет

	15.2
	Грунт плотностью свыше 2100 кг/м³ (глина) без возможности разделки стенок котлована под углом 45˚
	Да / Нет

	15.3
	Нестабильный грунт с необходимостью применения специальных мер по укреплению стенок котлована
	Да / Нет

	16
	Особые отметки и дополнительные сведения

	16.1
	Сейсмичность
	Да / Нет

	16.2
	Стесненные условия монтажа
	Да / Нет

	16.3
	Район Крайнего Севера
	Да / Нет

	16.4
	Взрывопожароопасность
	Да / Нет

	16.5
	Другое
	

	17
	Диаметр коллектора

	17.1
	Диаметр подводящего коллектора, мм
	

	17.2
	Диаметр отводящего коллектора, мм
	

	18
	Дополнительные параметры (заполняются для стоков производств и промышленности) 

	18.1
	Отрасль и вид производства (указать направление деятельности)
	

	18.2
	Количество рабочих смен в сутки, шт
	

	18.3
	Продолжительность одной рабочей смены, час
	

	18.4
	Количество рабочих дней в неделю, шт
	

	18.5
	Режим поступления стоков:
	

	18.6
	Равномерный в течение суток
	Да / Нет

	18.7
	Периодический / цикличный
	Да / Нет

	18.8
	Залповый сброс
	Да / Нет

	18.9
	Максимальный кратковременный объем залпового сброса, м³/час
	

	18.10
	Периодичность и время залповых сбросов (например, мойка оборудования)
	

	18.11
	Специфические физико-химические показатели поступающего стока:
	

	18.12
	Температура поступающего промышленного стока, °С
	

	18.13
	Сухой / плотный остаток, мг/л
	

	18.14
	Общая минерализация, мг/л
	

	18.15
	Сульфаты (SO4), мг/л
	

	18.16
	Хлориды (Cl), мг/л
	

	18.17
	Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ), мг/л
	

	18.18
	Специфические загрязнения (кровь, шерсть, перья, цианиды, хром и др.)
	

	18.19
	Технологические особенности и реагенты:
	

	18.20
	Использование моющих / дезинфицирующих средств на производстве
	Да / Нет

	18.21
	Марки и химический состав используемых моющих средств
	

	18.22
	Объем и периодичность сброса отработанных моющих растворов
	

	18.23
	Требование к автоматизации:
	

	18.24
	Установка узла коммерческого учета расхода воды (расходомер)
	Да / Нет

	18.25
	Установка датчика непрерывного контроля pH
	Да / Нет

	18.26
	Установка автоматического пробоотборника стоков
	Да / Нет

	18.27
	Осадок и утилизация:
	

	18.28
	Требование к механическому обезвоживанию осадка (шнековый обезвоживатель)
	Да / Нет

	18.29
	Требование к уплотнению / стабилизации избыточного шлама
	Да / Нет

	18.30
	Наличие площадки или контейнеров для временного хранения кека / шлама
	Да / Нет
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